STÜCKLISTENSAMMLUNG

Zum Fokker Dr. I

Diese Unterlagen enthalten:

1. Baugruppe 100: Motoranlage 2 Blatt

2. Baugruppe 200: Rumpf 4 Blatt

3. Baugruppe 300: Fahrwerk 2 Blatt

4. Baugruppe 400: Höhensteuer 1 Blatt

5. Baugruppe 500: Seitensteuer 1 Blatt

6. Baugruppe 600: Tragwerk 6 Blatt

7. Baugruppe 700: Ausstattung 4 Blatt

Aufgestellt am 02.07.1998

Fokker-Team-Schorndorf

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 100 STÜCKLISTE Motoranlage

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

01000 0100 2 Tankablaßhahn Messing,Bronze

01001 0101 1 Normalflansch Aluminium

100 8 Gewindeschrauben Stahl M7x8 Sechskant 8.8

" 10 Eisennieten Eisen 4x7

" 1 Deckel für Normalflansch Aluminium

01002 0102 2 Tankdeckel Messing

01003 " 2 Gewindeeinsatz "

01004 0103 1 Triebwerkhauptmontagering Stahlblech 4mm stark 42 CrMo 4

4 Bolzenschrauben Stahl M10x20 8.8

4 Kronenmuttern " M10 "

0218 4 Fokker-Nadeln (groß) Eisendraht 1mm verzinkt

12 Gewindeschrauben Stahl M8x20 8.8

12 Kronenmuttern " M8 "

0218 12 Fokker-Nadeln (groß) Eisendraht 1mm verzinkt

01005 " 1 hinterer Montagering Stahlblech 4mm 42 CrMo 4

2 Bolzenschrauben Stahl M10x20 8.8

2 Kronenmuttern " M10 "

0218 2 Fokker-Nadeln Eisendraht 1mm verzinkt

6 Gewindeschrauben Stahl M8x20 8.8

6 Kronenmuttern " M8 "

0218 6 Fokker-Nadeln (groß) Eisendraht 1mm verzinkt

01006 0104 1 Motorträgerstrebe Stahlrohr 2x20x900 St.52

01007 " 1 Motorträgerstrebe " 2x20x900 "

01008 " 1 Motorträgerstrebe " 2x20x850 "

01009 " 1 Motorträgerstrebe " 2x20x800 "

01010 " 1 Motorträgerstrebe " 2x20x850 "

01011 " 1 Motorträgerstrebe " 2x20x850 "

01012 0105 4 Montagehülse " 5x20x35 "

4 Bolzenschrauben Stahl M10x90 8.8

4 Muttern " M10 8.8

01013 0108 1 Frontplatte (Motorhaube) Aluminium 1,5mm stark AlCuMg2

01014 " 1 Mantel (Motorhaube) " " "

01015 " 1 Montagering " " Länge 2410mm

" 167 Eisennieten Eisen 4x6

01016 0109 2 Spannschraube Stahl M6 verzinkt

1 Stahlseil " 5x5x2700 "

2 Kauschen "

4 Muttern " M6 verzinkt

01017 0110 1 Brandschott (Spritzblech) Aluminium 1,5mm stark AlCuMg2

01018 " 2 Beschlag z. Bef. d. M.H. Stahlblech 2mm stark St.52

" 10 Eisennieten Eisen 3x7

01021 0111 2 Schraubensicherung Stahlblech 1mm stark St.52

0110 2 Eisennieten Eisen 3x5

01019 0110 2 Beschlag z. Bef. d. M.H. Stahlblech 2mm stark St.52

" 6 Eisennieten Eisen 3x7

01020 " 1 Montagering Stahlblech 1mm stark Länge 2410mm

01021 0111 2 Schraubensicherung " " St.52

0110 2 Eisennieten Eisen 3x5

01022 0112 1 Auslaßstutzen (Benzin) Messing

4 Eisennieten " 3x6 f.Pos.01022

01023 0121 1 Luftschraube (Typ Axial) Wahlnuß/Birke 2680mm Durch.

01024 0122 1 Propellernabe Stahl 42CrMo4

8 Bolzenschrauben Stahl 10x160 f.Pos.01024

01025 0120 1 Benzinuhr (Typ Maximall) 100 Liter

" 1 Stahlrohr zur Montage Stahl 2x20x146 St.52

01026 0113 1 Auslaßstutzen (Öl) Messing

4 Eisennieten " 3x8 f.Pos.01026

1000 100 1 Mantel d. Treibstofftanks Messing 1mm stark

1001 " 2 Tankaußenseite " "

1002 " 2 Trennwände " "

100 Eisennieten Eisen 3x4 f.Pos.1002

1003 101 2 Einfüllstutzen Messingrohr 2,5x60 drehen

1004 102 4 Befestigungsschelle Stahlrohr 1x22x30 St.52

4 Schrauben Stahl M6x50 f.Pos.1004

4 Kronenmuttern " M6 "

0218 4 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

1005 103 4 Beschlag z. Bef. am Rumpf Stahlblech 2mm stark St.52

12 Eisennieten Eisen 3x7 f.Pos.1005

1006 105 1 Schubstange Stahlrohr 1x10 St.52

2 Schrauben " 5x10 F.Pos.1006

1007 106 1 Schwimmerschacht Aluminium AlCuMg2

1008 107 1 Schwimmer Messingblech 1mm stark

Die Motorisierung besteht aus 493 Einzelteilen

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 100 STÜCKLISTE Rumpf

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

02000 0200 8 Befestigungssockel Stahl St.52

" 8 Sicherungsbolzen " "

0218 8 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02001 0202 8 Verbindungsstück Stahl 60-70kg/mm² geschmiedet

02002 0203 2 Transportgriff Stahlrohr 1x12 St.52

4 Gewindeschrauben Stahl M6x30 8.8

4 Kronenmuttern " M6 "

0218 4 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02003 0204 1 Aufstieg Stahlrohr 1x10 St.52

2 Gewindeschrauben Stahl M6x30 8.8

2 Kronenmuttern " M6 "

2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02004 0205 48 Befestigung für Rumpfversp. Stahlrohr 2x8x60 St.52

02005 0206 4 Befestigungsecken für Mot. Stahlblech 2mm stark St.52

02006 0207 18 Bef. f. Seitenabdeckung " 1,5mm stark "

02007 0208 68 Spannschloß (klein) Stahl St.52

02008 " 4 Spannschloß (groß) " "

02009 0209 45 Flügelmuttern f. Blechverkl. Stahl St.52

02010 0210 45 kleine Schelle Stahlblech 1mm stark

45 Gewindeschrauben Stahl M5x20 8.8

45 Unterlegscheiben Messing

02011 0211 1 Heckspornträger Stahl St.52

1 Bolzenschraube " M8x60 8.8

1 Kronenmutter " M8 "

0218 1 Fokker-Nadel (groß) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02012 0212 1 Stahlschuh Stahlblech 3+5mm stark St.52

2 Gewindeschrauben Stahl M5x60 8.8

2 Kronenmuttern " M5 "

0218 2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02013 0213 2 Bef. f. Karosserieholz Stahlblech 1,5mm stark St.52

2 Gewindeschrauben Stahl M5x15 Senkkopf

2 Muttern " M5

02014 0214 2 Befestigungsdorn f. M.H. Stahl St.52

02015 0215 1 Befestigunssockel Stahlblech 1mm stark St.52

2 Gewindeschrauben Stahl M6x20 8.8

2 Kronenmuttern " M6 "

0218 2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02016 0216 8 große Schelle Stahlblech 1mm stark St.52

8 Gewindeschrauben Stahl M6x25 8.8

8 Kronenmuttern " M6 "

0218 8 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

02017 0217 2 Verbindungsstück Stahl St.52

2006 200 2 hinterer, oberer Rumpfgurt Stahlrohr 1x16x1150 St.52

2007 " 1 Bef.-rohr f. Hecksporn " 1x25x392 "

2009 " 2 hinterer, unterer Rumpfgurt " 1x18x3000 "

2010 " 2 Rumpfspantseiten " 1x15x440 "

2011 " 2 " " 1x15x610 "

2012 " 2 mittlerer, oberer Rumpfgurt " 1x18x1560 "

2013 " 2 Rumpfspantseiten " 1x18x690 "

2014 " 2 " " 1x18x765 "

2015 " 2 " " 1x22x820 "

2016 " 2 mittlerer, unterer Rumpfgurt " 1x20x670 "

2017 " 2 vorderer, oberer Rumpfgurt " 1x20x1750 "

2018 " 2 Rumpfspantseiten " 1x20x725 "

2019 " 2 " " 1x20x740 "

2020 " 2 " " 1x20x720 "

2021 " 2 vorderer, unterer Rumpfgurt " 1x20x1200 "

2022 " 2 Rumpfspantseiten " 1x20x745 "

2023 " 2 " " 1x20x835 "

2024 " 4 Rumpfspant " 1x20x720 "

2025 " 4 Rohre für Flügeleinpassung " 1x12x140 "

2026 " 2 falscher, hinterer Rumpfgurt " 1x12x750 "

2027 " 2 falscher, vorderer Rumpfgurt " 1x12x900 "

2028 " 1 vordere Formgebung " 1x12x2330 "

2029 " 2 obere Abstandshalter " 1x15x45 "

2031 " 10 Versteifung " 1x10x100 "

2032 " 1 Formgebung " 1x12x780 "

2033 " 2 Rumpfspanten " 1x15x275 "

2034 " 2 " " 1x15x435 "

2035 " 2 " " 1x18x575 "

2036 " 2 " " 1x18x670 "

2037 " 5 Rumpfrohr " 1x20x720 "

2037/A " 2 Rumpfrohr zur M.G.-Lag. " 1x28x720 "

2038 " 4 Cockpitversteifung " 0,5x20x300 "

2039 201 8 Befestigungsstück (groß) " 5x20x30 "

2040 200 2 untere Abstandshalter " 1x15x55 "

2041 " 5 Befestigungsstück (klein) " 2x10x30 "

2042 " 2 Abschlußblech Stahlblech 1,5mm stark "

2043 " 2 Montageblech für Hinterst. " " "

2044 " 1 Heckspornverankerung " 2mm stark "

2170 203 4 Tropfenrohr Stahlrohr 1x22x54 "

2171 " 2 Versteifung Stahlblech 2mm stark "

2172 " 2 Abstandshalter Stahlrohr 1x22x214 "

2173 " 4 Befestigungsstück " 5x20x27 "

2174 204 4 Holzleiste Kiefer 10x20x1830

2175 " 2 " " 10x20x2700

400 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

2176 204 2 seitliche Rumpfbeplankung Birkensperrholz 3mm stark

16 Gewindeschrauben Stahl M3x10 Senkkopf

16 Muttern " M3

2177 " 2 Holzleiste Kiefer 10x20x1560

2178 " 1 " " 10x20x1550

2179 " 2 Holzleisten zur Verstärkung " 10x20x400

350 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

2180 " 1 obere Rumpfbeplankung Birkensperrholz 3mm stark

2233 202 1 Hintersteven Fichte 20x32x247

" 4 Holzschrauben Messing 3x15

2237 205 1 Schwanzkufe Eiche

1 Leinbandbewicklung Leinen 30mm breit

2238 " 1 hinterer Beschl. f. kufe Stahlblech 2mm stark St.52

3 Eisennieten Eisen 3x45

2239 " 1 vorderer Beschl. f. kufe Stahlrohr

2 Eisennieten Eisen 3x40

205 1 Schraube Stahl M6x70 Sechskantkopf

" 2 Unterleger " 10mm Durchm.

" 1 Kronenmutter " M6

0218 1 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

2240 1 Gummischnur zur Federung Gummi 10mm stark

2241 1 Federwegbegrenzung Stahldraht 1,5mm stark verzinkt

2242 1 Schraube zur Bef. v. 2237 Stahl M8x40 8.8

1 Kronenmutter " M8 "

1 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

2247 207 1 linke Cockpitverkleidung Alublech 1mm stark AlCuMg 2

2248 " 1 rechte " " " "

2249 208 1 linke, hintere Flügelverkl. " " "

2250 209 1 rechte, " " " " "

2251 210 1 linke, vordere Flügelverkl. " " "

2252 " 1 rechte, " " " " "

45 Eisennieten Eisen 3x5

2253 211 1 Hutze f. Benzinuhr Alublech 1mm stark AlCuMg 2

20 Eisennieten Eisen 3x5

2254 212 1 vordere Rumpfverkleidung Alublech 1mm stark AlCuMg 2

2255 213 2 Schutzbl. Geg. Mün.-feuer " " "

16 Eisennieten Eisen 3x5

2257 214 1 untere Rumpfverkleidung Alublech 1mm stark AlCuMg 2

2258 215 1 untere Wartungsklappe " " "

2259 216 1 Scharnierband Messing

2261 1 Verschluß

2262 1 untere Holmabdeckung Alublech 1mm stark AlCuMg 2

Stoff für Bespannung Leinen 13 Lfd.m. 1300mm breit

Leinenband " 7 Lfd.m. 40mm breit/grau

" " 3,5 Lfd.m. 20mm breit

350 Ösen (groß) Aluminium AlCuMg 2

1 Rolle Maschinengarn (weiß)

Rindleder Leder 120 gr. f. Kabelscheibe

Kunstleder Leder 0,75 Lfd.m. 120mm breit

Kordel

Spirituslack 300 gr.

Rostschutz 1 kg

Emaillit Spannlack 8 kg.

Zinkoxyd 1,5 kg.

Verdünnung 1 kg.

Signierschwarz 50 gr.

Der Rumpf besteht aus 1812 Einzelteilen

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 300 STÜCKLISTE Fahrwerk

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

02001 0202 4 Verbindungsstück Stahl 60-70kg/mm²

03000 0300 2 Befestigungslasche Stahlblech 2mm stark

03001 0301 1 Traverse Aluminium

" 1 U-Kasten " 1x340x1160 AlCuMg 2

" 1 Deckel " 1x80x1160 "

" 2 Verbindungswinkel " 2,5x40x1160 "

" 8 Sperrholzbrettchen Birkensperrholz 3x60x107

" 162 Eisennieten Kupfer 3x10

" 32 Unterlegscheiben "

03002 0302 2 Fahrgestellknie Stahlblech

" 2 Hauptkasten " 1,5mm stark St.52

" 4 Seitenkasten " " "

" 4 Achsführung " 2,5mm stark "

" 4 Gummiträger Stahlrohr 2x30x168 "

" 4 Gummisicherung Stahlblech 1,5mm stark "

" 4 Fütterung Fichte 26x26x100

03003 0303 2 Spannschloß Stahl St.52

03004 0304 1 Führung Stahlrohr 1x7x30

03005 0305 2 Gummilager Stahlblech 1,5mm St.52

03006 0306 2 Laufrad

03007 0307 2 kleiner Stellring Stahlrohr 2x50x9 St.52

2 Gewindeschrauben Stahl M5x15 8.8

2 Kronenmuttern " M5 "

0218 2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

03008 0308 2 großer Stellring " 2x50x10 St.52

2 Gewindeschrauben Stahl M5x15 8.8

2 Kronenmuttern " M5 "

0218 2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

3001 300 2 vordere Fahrwerkstrebe Stahlrohr 1x22x54x970 aus 40x1 Rohr

3002 " 2 hintere Fahrwerkstrebe " 1x22x54x1010 "

3003 " 1 Achse " 3x48x1880 St.52

3004 301 1 Fläche zum Fahrgestell Holz

8 vorderes Rippenteil Birkensperrholz 2mm stark

10 Rippengurt Tanne 5x5x600

10 vordere Verstärkungsleiste Kiefer 15x10x140

10 Holzleiste " 10x10x145

16 Sperrholzbrettchen Birkensperrholz 3mm stark

10 Holzleisten Kiefer 10x10x135

1 obere Verbindungsleiste " 20x20x1500

1 untere Verbindungsleiste " 15x20x1500

8 hinteres Rippenteil Birkensperrholz 2mm stark

10 oberer, hinterer Rippengurt Tanne 5x5x550

10 unterer, hinterer Rippengurt " 5x5x550

10 hintere Verstärkungsleiste Kiefer 15x10x110

1 Flächenendleiste Tanne 30x20x1500

2 Aluminiumrohre Aluminium 1x60x1500 AlCuMg 2

1 Sperrholzbeplankung Birkensperrholz 1,5mm stark 2,5 qm

960 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

Das Fahrwerk besteht aus 1334 Einzelteilen

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 400 STÜCKLISTE Höhensteuer

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

05000 0500 2 Ruderhebel Stahlblech 1mm stark

4063 400 8 Befestigungsschelle Stahlblech 1x10x140 St.52

4064 " 4 Schutzmuffen Stahlrohr 1x38x100 "

4065 " 1 Abschlußrohr " 1x35x2000 "

4066 " 2 Gerüßtrohr " 1x35x1200 "

4067 " 1 " " 1x35x500 "

4068 " 2 Leitkante " 1x14x1170 "

4069 " 1 Mittelstück d. Holzleiste Tanne

4070 " 4 1. Rippe Stahlrohr 1x10x300 St.52

4071 " 4 2. Rippe " 1x10x650 "

4072 " 4 3. Rippe " 1x10x950 "

4073 " 4 4. Rippe " 1x10x1250 "

4074 " 2 Außenteile d. Holzleiste Tanne

32 Holzschrauben Messing 3x10

4075 " 5 Führung d. Schrauben Stahlrohr 1x8x36 St.52

4224 401 1 Holm Stahlrohr 1x30x2600 St.52

4225 " 2 Leitkante " 1x10x2400 "

4226 " 4 innere Rippe " 1x10x300 "

4227 " 8 normale Rippe " 1x10x425 "

4228 " 4 aüßere Rippe " 1x10x780 "

4229 403 2 Füllstück Pappel

4 Stahlbänder Stahlblech 1x10x155 St.52

8 Holzschrauben Stahl 3x15 Senkkopf

4230 403 3 Scharniere Stahlblech 1,5mm stark St.52

" 3 Laufbuchsen Messing 1x32,5x20

4231 " 2 Stellringe Stahlrohr 1x32x7 St.52

3 Gewindeschrauben Stahl M6x50 8.8

3 Kronenmuttern " M6 "

6 Unterlegscheiben Federringe

0218 3 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

4 Eisennieten Eisen 3x34

Das Höhensteuer besteht aus 136 Einzelteilen

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 500 STÜCKLISTE Seitenruder

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

05000 0500 1 Ruderhebel Stahlblech 1mm stark St.52

2 Sicherungsbolzen Stahl 5x20 "

0218 2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

5175 500 1 Ruderholm Stahlrohr 1x30x850 "

5176 " 2 obere Rippe " 1x8x870 "

5177 " 1 Leitkante " 1x12x2470 "

5178 " 2 untere Rippe " 1x8x750 "

5266 502 1 Stellring " 1x32x10 "

1 Niete Eisen 3x34

5267 502 2 Scharnier Stahlblech 1,5mm stark St.52

" 2 Laufbuchsen Messing 1x32,5x20

2 Gewindeschrauben Stahl M6x50 8.8

2 Kronenmuttern " M6 "

0218 2 Fokker-Nadeln Eisendraht 1mm stark verzinkt

4 Unterlegscheiben Stahl Federringe

5269 502 1 Füllstück Pappel

2 Stahlbänder Stahlblech 1mm stark St.52

4 Holzschrauben Messing 3x15 Senkkopf

5270 501 2 Rippenaussteifung Stahlrohr 1x6x500 St.52

Das Seitenruder besteht aus 36 Einzelteilen.

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 600 STÜCKLISTE Tragwerk

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

6090 620 1 Unterflügelholm Holz 100x200x5500

" 4 Holmbeplankung Birkensperrholz 2x96x5500 2,15 qm

" 2 Holmbeplankung " 2x200x5500 2,2 qm

" 4 Holmgurte Fichte 15x54x5500 22 lfd.m.

" 3300 Eisennägel Eisen 1x10 Abstand 20mm

" 1 Aluminiumbeplankung Alublech 0,3x600x756 0,45 qm

" 100 Eisennägel Eisen 1x10 ablängen

" 2 Holmaufleimer Fichte 10x50x1866 3,75 lfd.m.

" 9 Verstärkungsschotten Holz einpassen

612 4 Füllklötze (groß) Sperrholz Breite einpassen Nr.6228

612 4 Füllklötze (klein) " " Nr.6229

620 4 Füllklötze (klein) Kiefer " f.Schleifkufe

" 2 Verstärkungsrahmen " 10x30 "

612 24 Schraubensicherungen Stahlblech 1x10x30 St.52

612 24 Eisennägel Eisen 1x20 Verzinkt

6091 620/1 1 Mittelflügelholm Holz 100x200x6000

" 4 Holmbeplankung Birkensperrholz 2x96x6000 2,35 qm

" 2 Holmbeplankung " 2x200x6000 2,4 qm

" 4 Holmgurte Fichte 15x54x6000 24 lfd.m

" 3600 Eisennägel Eisen 1x10 Abstand 20mm

" 2 Holmaufleimer Fichte 10x50x2210 4,5 lfd.m.

" 9 Verstärkungsschotten Holz Breite einpassen einpassen

612 4 Füllklötze (groß) Sperrholz " Nr.6228

612 4 Füllklötze (klein) " " Nr.6229

" 16 Schraubensicherungen Stahlblech 1x10x30 St.52

" 16 Eisennägel Eisen 1x20 verzinkt

6092 620/2 1 Oberflügelholm Holz 100x200x6500

" 4 Holmbeplankung Birkensperrholz 2x96x6500 2,53 qm

" 2 Holmbeplankung " 2x200x6500 2,6 qm

" 4 Holmgurte Fichte 15x54x6500 26 lfd.m.

" 3900 Eisennägel Eisen 1x10 Abstand 20mm

" 11 Verstärkungsschotten Holz Breite einpassen einpassen

611 2 Füllklötze (klein) Sperrholz " Nr.6231

612 2 Füllklötze (mittel) " " Nr.6228

611 2 Füllklötze (groß) " " Nr.6230

612 4 Füllklötze (klein) " " Nr.6229

611 32 Schraubensicherungen Stahlblech 1x10x30 St.52

" 32 Eisennägel Eisen 1x20 verzinkt

6093 602 2 Hilfsholm im Unterflügel Fichte 12x12x2400 5,5 lfd.m.

" 72 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6094 602/2 2 Hilfsholm im Mittelflügel Fichte 12x12x2300 6 lfd.m.

" 64 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6095 602/3 1 Hilfsholm im Oberflügel Fichte 12x12x2200 3 lfd.m.

" 32 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6096 610 2 Verstärkungsleiste Fichte 12x12x300 einpassen

" 2 Holzschraube Messing 3x15 Senkkopf

" 20 Eisennägel Eisen 1x10 f.Beplankung

6097 " 2 Verstärkungsleiste Fichte 12x12x300 einpassen

" 2 Holzschraube Messing 3x15 Senkkopf

" 20 Eisennägel Eisen 1x10 f.Beplankung

6098 607 2 Verstärkungsleiste Fichte 12x12x300 einpassen

" 2 Holzschrauben Messing 3x15 Senkkopf

" 20 Eisennägel Eisen 1x10 f.Beplankung

6099 610 2 Verstärkungsleiste Fichte 12x12x300 einpassen

" 2 Holzschrauben Messing 3x15 Senkkopf

" 20 Eisennägel Eisen 1x10 f.Beplankung

6100 609 2 Verstärkungsleiste Fichte 12x12x300 einpassen

" 2 Holzschrauben Messing 3x15 Senkkopf

" 20 Eisennägel Eisen 1x10 f.Beplankung

6101 613 10 Flügelendbeschlag (groß) Aluminium 1mm

6102 614 32 Flügelendbeschlag (klein) " "

610 65 Nieten " 3x10 f.Pos.6101+6102

6103 602 2 Flügelenddraht Unterflügel Litze 0,75x2600 weich verlöten

6104 602/2 2 Flügelenddraht Mittelflügel " 0,75x2500 "

6105 602/3 1 Flügelenddraht Oberflügel " 0,75x2400 "

610 10 Messinghülse Messing 3x15 "

6106 622 2 Querruderenddraht Litze 0,75x2400 "

" 4 Messinghülse Messing 3x15 "

6107 615 4 Zellenstrebenbeschlag (MF) Stahlblech 1,5mm stark St.52

620 8 Gewindeschrauben Stahl M6x65 verzinkt 8.8

" 8 Kronenmuttern " M6 verzinkt

0218 8 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm "

6108 616 2 Schleifkufenbeschlag (vorne) Stahlblech 1,5mm stark St.52

6108/B 617 2 Schleifkufenbeschlag (hinten)" " "

620 8 Gewindeschrauben Stahl M6x35 verzinkt 8.8

" 8 Kronenmuttern " M6 verzinkt

0218 8 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm "

6109 618 4 Zellenstrebenbeschlag (OF) Stahlblech 1,5mm stark St.52

620/2 8 Gewindeschrauben Stahl M6x45 verzinkt 8.8

" 8 Kronenmuttern " M6 verzinkt

0218 8 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm "

6110 602/2 2 innerer Randbogen Mittelflügel Sperrholz laminiert

" 14 Sperrholzstreifen " 3x20x630 8,9 lfd.m.

6111 622 28 Querruderrippe (groß) Stahlrohr 1x8x300 St.52

6112 " 4 Querruderrippe (klein) " 1x8x120 "

6113 " 2 Hilfsholm im Querruder " 1x6x2250 St.52

" 2 Randbogen " 1 x10x1500 "

6114 609 2 innere Kastenrippe (OF) Holz 2mm stark

" 2 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x1000 0,24 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x1200 4,8 lfd.m.

" 6 Verstärkung Sperrholz 3,5x15 0,54 lfd.m.

" 6 Verstärkung " 2x15 "

" 2 Kastenrippensteg Birkensperrholz 2x130x525 0,15 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x600 2,4 lfd.m

" 4 Beplankung Sperrholz 1,4x250x670 0,31 qm

" 6 Füllklötze Kiefer

" 184 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6115 608 2 mittlere Kastenrippe Holz 2mm stark

" 2 Rippensteg " 2x140x875 0,22 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x1000 4 lfd.m.

" 6 Verstärkung Sperrholz 3,5x15 0,54 lfd.m.

" 6 Verstärkung " 2x15 "

" 2 Kastenrippensteg " 2x140x525 0,13 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x600 2,4 lfd.m

" 4 Beplankung Sperrholz 1,4x250x600 0,28 qm

" 6 Füllklötze Kiefer

" 160 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6116 601/4 2 Randbogen im Oberflügel Holz 1,7mm

" 2 Rippensteg " 2x140x875 0,21 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x1000 4 lfd.m.

" 6 Verstärkung Sperrholz 3,5x15 0.54 lfd.m.

" 6 Verstärkung " 2x15 "

" 2 Kastenrippensteg " 2x140x525 0,13 qm

" 6 Füllklötze Kiefer

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x600 2,4 lfd.m.

" 4 Beplankung Sperrholz 1,4x130x600 0,3 qm

" 2 Randbogensteg " 2x130x875 0,21 qm

" 2 Randbogenstegflansch Tanne 6x9x1000 2 lfd.m.

" 4 fordere Verstärkung Sperrholz 10x102x58 0,011 qm

" 4 mittlere Verstärkung " 10x100x50 0,01 qm

" 4 hintere Verstärkung " 10x72x34 0,005 qm

" 120 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6119 601/2 2 innere Anschlußrippe (UF) Holz

" 2 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x1000 0,24 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x1200 4,8 lfd.m.

" 2 Kastenrippensteg " 2x140x670 0,16 qm

" 6 Verstärkung Sperrholz 3,5x15 0,54 lfd.m.

" 6 Verstärkung " 2x15 0,54 lfd.m.

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x670 2,7 lfd.m

" 4 Rippenflansch " 6x9x100 0,4 lfd.m.

" 4 Rippenflansch " 6x9x300 1,2 lfd.m.

" 6 Füllklötze Kiefer

" 4 Beplankung Birkensperrholz 1,4x140x600 0,13 qm

" 120 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

" Leinenband Leinen 30mm breit 1,1 lfd.m.

6120 622 2 Querruderholm Stahlrohr 1x30x2600 St.52

6121 0500 2 Ruderhebel Stahlblech 1mm "

6122 403 4 Füllklotz (groß) Kiefer

6122/B 502 2 Füllklotz (klein) Kiefer

" 12 Stahlstreifen Stahlblech 1x10x150 St.52

" 24 Holzschrauben Messing 3x15 Senkkopf

6123 622 6 Ruderscharnier Stahlblech 1,5mm St.52

" 6 Laufbuchse Messing 1x32x20 0,12 lfd.m.

6123/B 403 6 Stellring Stahlrohr 1x32x10 St.52

" 12 Eisennieten Eisen 3x5 f.Pos.6123/B

6124 602/3 2 Flügelendholm im Oberflügel Fichte 30x20x2166 4,4 lfd.m.

" 20 Dreiecksbeplankung Birkensperrholz 1,4x70x70 0,12qm

" 160 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6125 " 2 Verstärkung f. Flü.-en-holm Fichte

6126 " 6 Beschlag für Querr.befest. Stahl St.52

" 12 Schrauben mit Muttern Stahl M 4x15 Senkkopf

6127 602 2 Nasenbeplankung im Unterfl. Birkensperrholz 1,2mm stark 2,5 qm

6128 602/2 2 Nasenbeplankung im Mittelfl." " "

6129 602/3 1 Nasenbeplankung im Oberfl. " 1,2 mm stark 3,5 qm

897 Eisennägel für Nasenbeplan. Eisen 1x10 verzinkt

6130 602/2 2 innere Anschlußrippe (MF) Holz

" 2 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x600 0,15 qm

" 4 Rippenflansch Tanne 6x9x650 2,6 lfd.m.

" Leinenband Leinen 30mm breit 1,9 lfd.m.

6131 601 30 normale Rippe Holz

" 30 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x1000 3,6qm

" 60 Rippenflansch Tanne 6x9x1200 72 lfd.m

" 90 Verstärkung Sperrholz 2x15x270 8,1 lfd.m.

" 90 Verstärkung " 3,5x15x270 8,1 lfd.m.

" Leinenband Leinen 30mm breit 70 lfd.m.

6133 601/3 4 anormale Rippe Holz

" 4 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x100 0,48 qm

" 8 Rippenflansch Tanne 6x9x1200 9,6 lfd.m.

" 12 Verstärkung Sperrholz 2x15x270 1,1 lfd.m.

" 12 Verstärkung " 3,5x15x270 1,1 lfd.m.

" Leinenband Leinen 30mm breit 9,5 lfd.m.

6134 601/6 10 Rippe am Querruder Holz

" 10 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x880 1,7 qm

" 20 Rippenflansch Tanne 6x9x920 18,5 lfd.m.

" 30 Verstärkung Sperrholz 2x15x270 2,7 lfd.m.

" 30 Verstärkung " 3,5x15x270 2,7 lfd.m.

" Leinenband Leinen 30mm breit 23 lfd.m.

6137 601/4 4 Randbogen (UF +MF) Holz

" 4 Rippensteg Birkensperrholz 2x140x1000 0,5 qm

" 8 Rippenflansch Tanne 6x9x1200 9,6 lfd.m.

" 12 Verstärkung Sperrholz 2x15x270 1,1 lfd.m.

" 12 Verstärkung " 3,5x15x270 1,1 lfd.m.

" 4 Kastenrippensteg Birkensperrholz 2x130x650 0,3qm

" 8 Kastenrippensteg Tanne 6x9x650 5,2 lfd.m.

" 8 Beplankung Birkensperrholz 1,4x140x650

" 12 Füllklotz Kiefer

" 4 Randbogensteg Birkensperrholz 2x120x1000 0,4 qm

" 4 Randbogenstegflansch Tanne 6x9x1200 4,8 lfd.m.

" 12 Verstärkung Sperrholz 10mm stark 0,06 qm

" 260 Eisennägel Eisen 1x10 verzinkt

6141 645 110 Dreikant-Holzleisten Fichte 8x8x11x112 13,2 lfd.m.

6142 645 110 Dreikant-Holzleisten " 8x8x11x100 11 lfd.m.

6142/B 645 220 Dreikant-Holzleisten " 5x15x16x50 11 lfd.m.

" 464 Eisennägel f. 6141, 6142 +B Eisen 1x10 verzinkt

6143 633 4 Kontrollfensterrahmen Sperrholz 5mm stark 0,18 qm

6143/B 632 4 Kontrollfensterklappe Alublech 1mm stark

6144 636 2 Hombeschlag f. Um.-rollen Stahlblech 1,5mm stark St.52

611 8 Gewindeschrauben Stahl M6x40 8.8

" 8 Kronenmuttern " M6 "

0218 8 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark verzinkt

6144/B1 636 2 Halterung für Umlenkrollen Stahlblech 1,5mm stark St.52

6144/B2 " 2 Halterung für Umlenkrollen " " "

06000 0600 4 Umlenkrollen Aluminium AlCuMg 2

" 4 Bolzenachsen Stahl 5x15 St.52

0218 4 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark verzinkt

6145 634 2 Halterung für Umlenkrollen Stahlblech 1,5mm stark "

06000 0600 4 Umlenkrollen Aluminium AlCuMg 2

" 4 Bolzenachsen Stahl 5x15 St.52

0218 4 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark verzinkt

6145/B 634 2 Holmbeschlag f. Uml.-roll. Stahlblech 1,5mm stark St.52

611 4 Gewindeschrauben Stahl M6x60 8.8

" 4 Kronenmuttern " M6 "

0218 4 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark verzinkt

6145/C 634 2 Hülle Stahlrohr 1x8x135 "

6145/D " 2 Drehachse M6x160 verzinkt

611 4 Kronenmuttern Stahl M6 "

0218 4 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark "

6147 640 12 Beschl z. Bef. a. Rumpf Stahlblech 1,5mm stark St.52

611 8 Gewindeschrauben Stahl M6x60 f.Pos.6147

" 8 Kronenmuttern " M6 "

" 8 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark verzinkt

6147/B 602/2 2 Winkelstück mit Gewinde Stahlblech 1,5mm stark St.52

" 2 Gewindestücke Stahl 8.8 M5x25 zu Pos.6147/B

6148 641 4 Zellenstrebenbeschlag (UF) Stahlblech 1mm stark St.52

8 Gewindeschrauben Stahl M6x35 8.8

8 Kronenmuttern " M6 "

0218 8 Fokker-Nadeln Stahldraht 1mm stark verzinkt

6227 695 8 Zellenstrebenschuh " 1mm stark "

697 45 Eisennieten für 6227 Eisen 5x15

" 8 Befestigungsbolzenrohr Stahlrohr 2x10x200 St.52

" 8 Befestigungsbolze n Stahl 6x215 St.52

" 8 Fokker-Nadeln (klein) Stahldraht 1mm stark verzinkt

6228 612 10 Füllklotz (groß) Sperrholz Breite einpassen

6229 " 12 Füllklotz (klein) " "

6230 611 2 Füllklotz (groß) " "

6231 " 2 Füllklotz " "

Der Gesamte Flügel besteht aus 15498 Einzelteilen.

Typ: Bez.: Baugruppe

Fok. Dr.I E.I 700 STÜCKLISTE Ausstattung

Teil Blatt Stück Gegenstand Mat. Abm. Bemerkung

Nr.

07000 0700 1 Kompaßträger Aluminium 1mm stark

07001 0701 1 Schraube Messing

07002 0702 1 Gabel Aluminium

07003 0704 1 Ring "

07004 0705 1 Schraube Messing

07005 0705 1 Schraube "

07006 0706 1 Kompaß Armee-Kompaß III

7146 700 1 Sitzhalterungsstrebe Stahlrohr 1x20x740 St.52

7147 " 1 " " 1x20x530 "

7148 " 2 " " 1x12x320 "

7149 " 2 " " 1x12x300 "

7150 701 2 Rohrklemme zur Justierung " 1x24x30 "

2 Schraubenführung " 2x10x75 "

7151 " 2 Führungsmuffe " 1x24x30 "

7152 700 2 Befestigung f. d. Sitz (vorne) " 1x10x140 "

7153 " 2 Sitzhalterungsstrebe " 1x12x260 "

7178 710 1 Steuersäule Stahlrohr St.52

" 1 Säulenrohr " 1x25x400 "

" 1 Trägerrohr Stahlblech 2x50x60x45 "

" 2 Bolzenlager Stahlrohr 3x15x15 "

" 1 oberer Kegel Stahlblech 1mm stark "

" 1 unterer Kegel " " "

" 2 Steuerkabelanschlußlappen " 1,5mm stark "

" 1 Steuerkabelanschlußrohr Stahlrohr 1x6x12 "

" 1 oberer Steuerkabelanschluß " 3x10x40 "

" 2 Steuersäulenfestlegung " 1x10x50 "

7179 713 1 Gemischregler Stahl St.52

" 1 Drehhebel " Griff geschmiedet

" 1 Holzgriff Buche

" 1 Niete mit Unterlage Messing

" 1 Bakelitgehäuse (auch Alu) Presskunststoff

" 2 Gewindeschrauben Stahl M4x10 8.8

" 1 Mutter " M4 "

" 1 Lagerscheibe Stahlblech 2mm stark St.52

2 1 Gewindeschraube Stahl M6x10 Linsenkopf

7180 716 1 Steuergriff Stahlrohr St.52

" 1 vorderer Rahmen " 1x10x400 "

" 1 hinterer Rahmen " 1x10x250 "

" 1 Aufnahme für Steuersäule Stahl 25x25x130 Drehteil

" 1 Gewindeschraube " M5x35 8.8

" 1 Unterleger Sprengring

" 1 Mutter Stahl M5 8.8

" 1 Montageplatte für Pos. 7179 Stahlblech 2mm stark St.52

" 2 Aufn. für gem. MG-Drücker " " "

" 1 Schaltergehäuse Stahlrohr 1x22x60 "

" 1 Drehachse " 3x10x22 "

" 2 Aufnahme für Bowdenzug " 3x10x40 "

7182 717 2 MG-Drücker Stahlblech 1mm stark St.52

7183 720 1 Benzinreglerhebel Stahlblech 3mm stark St.52

" 1 Holzgriff Buche

" 1 Holzschraube Stahl 3x25

7184 " 1 Benzinreglergerüßt " 4mm stark St.52

" 1 Befestigungsschelle Stahlrohr 1x22x30 "

1 Gewindeschraube Stahl M6x25 8.8

1 Kronenmutter " M6 "

0218 1 Fokker-Nadel Eisendraht 1mm stark verzinkt

7185 " 1 Benzinreglerschild Aluminium 3mm stark

2 Gewindeschrauben Stahl M6x15 8.8

2 Muttern " M6 "

7186 721 1 Seitenruderpedalstange Stahlrohr 2x20x670 St.52

7187 " 1 Seitenruderlagerung " 1x22x170 "

7188 " 2 Versteifung " 1x10x130 "

7189 " 2 Fußrasten " 1x10x250 "

7190 " 2 Befestigungshülsen " 3x10x40 "

7191 " 2 Bügel zur Steuerseilbef. " 1x10x200 "

2 Gewindeschrauben Stahl M6x55 8.8

2 Kronenmuttern " M6 "

2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7192 722 1 Drehachse f. Seitenruderped. Stahlrohr 1x20x850 St.52

7193 723 1 obere Klemmschelle " 1x30x35 "

723 1 Schraubenführung " 2x10x30 "

1 Gewindeschraube Stahl M6x45 8.8

1 Kronenmutter " M6 "

0218 1 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7194 723 1 untere Schelle m. Durchf. Stahlrohr 1x22x30 St.52

" 1 Schraubendurchführung " 2x10x22 "

" 1 Drehlager f. Steuerwelle " 1x32x40 "

1 Gewindeschraube Stahl M6x40 8.8

1 Kronenmutter " M6 "

0218 1 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7195 724 1 Steuerwelle Stahlrohr 1x30x550 St.52

05000 0500 1 Hebel Stahlblech 1mm stark "

7197 724 1 Lager für Steuersäule Stahlrohr 3x14x35 "

7198 723 1 Schelle mit Durchführung Stahlrohr 1x22x30 siehe Pos.7194

" 1 Schraubendurchführung " 2x10x22 "

" 1 Drehlager f. Steuerwelle " 1x32x40 "

1 Gewindeschraube Stahl M6x40 8.8

1 Kronenmutter " M6 "

0218 1 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7199 725 2 Bodenbrett Birkensperrholz 6mm stark

7200 " 8 Befestigungsschelle Stahlbl. 1mm stark St.52

8 Gewindeschrauben Stahl M6x20 8.8

8 Kronenmutter " M6 "

16 Unterleger Stahl Sprengring

0218 8 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7203 718 1 gemeinsamer MG-Abzug Rundstahl 6mm stark St.52

" 1 Befestigungsblech Stahlblech 2mm stark "

7204 726 2 Fußrastenblech f. Boden Stahlblech 1mm stark Wellblech

7205 " 2 Fußrastenbegrenzer (innen) Sperrholz laminiert

7206 " 2 Fußrastenbegrenzer (außen) " "

12 Eisennieten Eisen 4x15

7208 727 1 Brett für Bosch-Schalter Sperrholz 6mm stark

7209 729 2 Befestigungsschellen Stahlblech 1mm stark St.52

3 Gewindeschrauben Stahl M6x15 8.8

3 Kronenmuttern " M6 "

0218 3 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7210 728 1 Brett für Kompaß Sperrholz 6mm stark

7211 730 2 untere Befestigungsschellen Stahlblech 1mm stark St.52

7212 " 1 obere Befestigungsschelle " " "

3 Gewindeschrauben Stahl M6x15 8.8

3 Kronenmuttern " M6 "

0218 3 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7214 731 1 Bodenbrettstütze Stahlrohr 1x20x720 St.52

2 Abstandsröhrchen " 1x10x50 "

2 Befestigungsschellen " 1x22x30 "

2 Schraubenführung " 2x10x22 "

2 Gewindeschrauben Stahl M6x15 8.8

2 Kronenmuttern " M6 "

0218 2 Fokker-Nadeln (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7215 732 4 Steuerseilführungsschellen Stahlblech 1x22x25 St.52

4 Befestigungsschellen " " "

8 Gewindeschrauben Stahl M6x15 8.8

8 Muttern " M6 "

7216 " 1 Steuerseilführungsträger Stahlrohr 1x20x700 St.52

7217 " 2 Befestigungsschellen " 1x20x25 "

" 2 Schraubenführung " 2x10x25 "

2 Gewindeschraube Stahl M6x20 8.8

2 Kronenmutter " M6 "

0218 2 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7270 702 1 Sitzlehne Aluminiumblech 1,5mm stark AlCuMg2

7271 704 1 Sitzboden Sperrholz 6mm stark

46 Eisennieten Eisen 3x10

7272 703 1 Aluminiumschine Aluminium 3mm stark AlCuMg 2

7273 705 2 Befestigungsschelle Stahlblech 1mm stark St.52

2 Gewindeschraube Stahl M6x20 8.8

2 Kronenmutter " M6 "

0218 2 Fokker-Nadel (klein) Eisendraht 1mm stark verzinkt

7274 703 2 Bügel zur Gurtbefestigung Rundstahl 6mm stark

8 Muttern Stahl M6 8.8

8 Unterleger " Sprengringe

7275 705 1 Sitzlehnenbefestigung Stahlblech 2mm stark St.52

4 Eisennieten Eisen 3x6

7276 706 3 Gurtschnalle Stahlblech 2mm stark St.52

7277 " 1 Gurtschnallenverschluß " " "

7278 " 4 Gurtsteller " " "

Die Ausstattung besteht aus 343 Teilen